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Załącznik nr 5 zaproszenia do składania ofert nr PZD.2620.41.2026 
				
Zadanie nr PZD.2620.41.2026 

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH NOWEJ GŁOWICY KOSZĄCO – ROZDRABNIAJĄCEJ Z NAPĘDEM PASOWYM ORAZ PIŁY TARCZOWEJ DO CIĘCIA DREWNA.



.............................................................
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

,,Zakup wraz z dostawą głowicy kosząco – rozdrabniającej z napędem pasowym 
i rotorem roboczym oraz piły trójtarczowej do cięcia drewna.” 
	
	
Warunki zamawiającego
	Propozycje Wykonawcy
Podać dane techniczne lub wpisać
SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

	Lp.
	Głowica kosząco – rozdrabniająca z napędem pasowym i rotorem roboczym
	Podać producenta, typ i model oraz rok produkcji
……………………………………………………
……………………………………………………

	1
	Szerokość robocza: 1,20 m.
	

	2
	Minimalna wymagana moc napędu: 57 KM
	

	3
	Napęd: pasowy.
	

	4
	Rotor roboczy wyposażony w 60 noży typu Y.
	

	5
	Układ rozdrabniający drewno wyposażony w 16 bijaków typu T, obracających się w zakresie 360°.
	

	6
	Możliwość rozdrabniania drewna 
o średnicy poniżej 10 cm.
	

	7
	Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach terenowych, w tym do koszenia roślinności, usuwania zakrzaczeń oraz rozdrabniania drobnego drewna i pozostałości roślinnych.
	

	8
	Kompatybilność z posiadaną kosiarką na wysięgniku i jej parametrami zgodnie 
z załącznikiem nr 4 zaproszenia do składania ofert

	

	L.p
	Piła trójtarczowa do cięcia drewna
	Podać producenta, typ i model oraz rok produkcji
……………………………………………………
……………………………………………………

	1
	Średnica tarczy tnącej: 650 mm
	

	2
	Szerokość całkowita urządzenia: 1,57 m
	

	3
	Maksymalna średnica cięcia drewna: 18 cm.
	

	4
	Konstrukcja przystosowana do cięcia drewna, w szczególności gałęzi.
	

	5
	Układ napędowy oraz mocowanie umożliwiające współpracę z posiadaną kosiarką na wysięgniku i jej parametrami zgodnie z załącznikiem nr 4 zaproszenia do składania ofert
	

	6
	Konstrukcja zapewniająca stabilną i bezpieczną pracę w warunkach terenowych
	


Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia
Oświadczenia Wykonawcy:
1. Urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz nieużywane.
2. Urządzenia muszą być dostarczone w stanie umożliwiającym ich montaż i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wykonawca zapewni dokumentację techniczną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.
4. Wykonawca wskaże producenta i model każdego oferowanego urządzenia.
5. Spełnienie wymagań technicznych musi zostać potwierdzone kartami katalogowymi lub innymi dokumentami producenta.



………………………..…, dnia  ………………………….
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